Version 2.048

- Fehler behoben, bei dem Der Cablemaster 800 einfriert, wenn das Link/PoE Menü aufgerufen wird, ohne dass der Cablemaster 800 mit einem aktiven Netzwerkport verbunden ist.



Version E 2.100

- verbesserter Link Test, um Verbindungsgeschwindigkeiten sicherer zu erkennen. Indikatoren wurden hinzugefügt, um jeden Schritt des Linktests nachzuvollziehen (10/100 MBit/s Verbindung, 1000 MBit/s Verfügbarkeit, PoE Erkennung)

- Fehler behoben, bei dem der Linktest unter bestimmten Bedingungen nicht mehr gestoppt werden konnte. Ist der Test nun beendet (Test LED erlischt), kann der Linktest mit drücken der F3 (PoE) Taste wiederholt werden. 

- Relay signal timing wurde auf 12 ms festgesetzt. Gesetzt waren 3ms und erforderlich jedoch 10. 

- Löscht vorhandene PoE Daten vor einem erneuten Test, um zu verhindern, dass alte Daten als neues Ergebnis abgespeichert werden.

- Neue PoE Möglichkeit wurde für Speicherung definiert (Modus B, 0 Volt), um zu verhindern, dass leere PoE Ergenisse in den gespeicherten Testergebnissen angezeigt werden. 

- Prozess wurde lokalisiert und geändert, der bei Start der Netzwerk Discovery weiterhin Aktivität verursacht, auch wenn der Test bereits beendet wurde. 

- Problem wurde behoben, bei dem die Tastatur im Speicherbildschirm nach dem Speichern teils verschwunden war.  